기기별 정보

기기명	FE-SEM1	FE-SEM2	Micro Raman
모델 (제작사)	JSM-6700F (JEOL)	JSM-7610F (JEOL)	LabRam HREvo800(HORIBA Jobin Yvon)
도입 시기	2005.06	2016.09	2013.05
사용료 (유저)	- FE-SEM: 15,000원/시간 (최소 30분 단위) - Coating: 20,000원/회 (Pt coating) - EDS 추가 : 15,000원	- FE-SEM: 30,000원/시간 (최소 30분 단위) - Coating: 20,000원/회 (Pt coating) - EDS 추가 : 30,000원	10,000원/시간
사양	Resolution : 1.0nm(15kV), 2.2nm(1kV) Electron gun : Cold field emission electron gun Accelerating voltage : 0.5kV to 20kV Magnification : X25 to X650,000 (실험실 여건상 10만 배 정도 실험가능) *생물 샘플 전처리는 각 실험실에서 측정 전에 완료함	Resolution : 1.0nm(15kV), 1.3nm(1kV) Electron gun : In-lens Schottky field-emission gun Accelerating voltage : 0.1kV to 30kV Magnification : X25 to X1,000,000 (보통 20만, 30만 배 측정함) *생물 샘플 전처리는 각 실험실에서 측정 전에 완료함	wave length: 633nm Microscope: BX41
측정불가 샘플	자성 샘플, 수분 함유 샘플	자성 샘플, 수분 함유 샘플
엔지니어 기기교육 소요일	- 2일(오전9시~오후 5시) - 최소 SEM 1일+EDS 1일	- 2일(오전9시~오후 5시) - 최소 SEM 1일+ EDS 1일	1일(오전 9시 ~오후 5시)
	- 엔지니어 교육 후 테스트 통과자에 한해 유저 등록 - 교육은 한국어로만 진행
1인 기본 교육비 (변동가능)	300,000원	300,000원	100,000원
	- 교육비는 엔지니어 출장교육비로 인원수에 따라 증액될 수 있음 - 교육비는 추후 기기사용료에 포함하여 청구 예정
교육대상	물리, 화학나노, 생명 분야 대학원생(유레카 사용자) ** 기초과학연구소 홈페이지 http://bsri.ewha.ac.kr 은 유레카 아이디로 접속가능